**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2025 YILI 2. HİBE PROGRAMI**

**Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)**

**BASINÇLI SU TANKERİ ALIMI**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**İl Adı : Osmaniye**

**EKK Adı : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez, Sumbas**

**Tarih : 24 Mart 2025**

**BASINÇLI SU TANKERİ ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

# Genel Özellikler

* Bu şartname ile bitkisel üretim veya hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin su tankeri ihtiyaçları desteklenecektir. Yararlanıcı çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde ikamet etmektedirler.
* Yükleniciler basınçlı su tankeri teminini gerçekleştirecektir.
* Yararlanıcı sadece 1 adet basınçlı su tankeri satın alabilecektir.
* Alınan makine ve ekipmanların tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır.
* Basınçlı Su Tankeri, Yüklenici tarafından çalışır halde sıfır yeni bir tanker anahtar teslimi olarak yararlanıcıya verilecektir.
* Projenin görünürlüğü açısından makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım, Yüklenici tarafından metal plaka şeklinde yapıştırılmış olarak teslim edilecektir.
* Su tankeri kullanım eğitimi yüklenici firma tarafından yararlanıcıya verilecektir.

**Teknik Özellikler**

|  |
| --- |
| 1. Tank kapasitesi en az 3.000 litre olmalıdır.
2. Kazan sac kalınlığı en az 2 mm galvanizli olmalıdır.
3. 120 NPU şase olmalıdır.
4. Şase üstü montajlı olmalı ve deposu içinde en az 1 adet dalgakıran (2 mm paslanmaz sac ile) olmalıdır.
5. Dingil sayısı 1 adet olmalıdır.
6. 2 adet tekerlek, tubeless jant lastik olmalıdır.
7. En az 10 kat çelik yay yaprak makaslı olmalıdır.
8. Depo üzerinde bagaj demiri monteli olmalıdır.
9. Önlerde kriko ayarlamalı indirip kaldırma ayak sistemi bulunmalıdır.
10. 1,5 inç şaftlı yüksek basınçlı (en az 10 bar) santrifüj pompa sistemine sahip olmalıdır.
11. 6 metre 1,5 inç filtreli alıcı su doldurma hortumu bulunmalıdır.
12. Arkada 2 adet reflektör ve yan taraflarında en az 2 adet reflektör bulunmalıdır.
13. Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka ve modeli gösteren bilgiler bulunacaktır.
14. Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı ve kılavuzu ile teslim edilmelidir.
15. Asgari 2 yıl garantili olmalıdır.
 |

**BASINÇLI SU TANKERİ ALIMI**

**İDARİ ŞARTNAME**

1. Basınçlı Su Tankeri hibe programı Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç **120** takvim gününde işi tamamlar.
3. Makinanın teslim adresi İkametgâh adresidir.
4. Makine ekipman temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
5. Basınçlı Su Tankerinin her iki yan cephesinde görünür olacak şekilde, tasarım detayları aşağıdaki gibi olan ve üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP, TRGM ve KDAKP logoları ile birlikte **“Bu Basınçlı Su Tankeri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile alınmıştır.”** ifadesinin yer aldığı 50x70 cm ebatlarındaki metal plaka su tankerine yapıştırılacaktır.

