**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2025 YILI 2. HİBE PROGRAMI**

**Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)**

**KOYUN-KEÇİ KIRKMA MAKİNESİ ALIMI**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**İl Adı : Osmaniye**

**EKK Adı : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez, Sumbas**

**Tarih : 24 Mart 2025**

**KOYUN-KEÇİ KIRKMA MAKİNESİ ALIMI HİBE PROGRAMI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

* 1. **Genel Özellikler;**
* Bu şartname ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin hibeye konu makina ekipman ihtiyaçları desteklenecektir. Yatırımcı çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Merkez, Kadirli ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde ikamet etmektedirler.
* Yükleniciler/firmalar tarım alet makine teminini gerçekleştirecektir.
* Makine ve ekipmanlar çalışır halde sıfır yeni bir makine anahtar teslimi olarak yatırımcıya verilecektir.
* Bahsedilen tüm makine ve ekipmanlar, deney kurumlarınca yapılmış ve tarım tekniğine uygunluğunu gösteren Tarım Makineleri Deney Raporlarına sahip olmalıdır.
* Makine ve ekipman kullanım teorik ve pratik eğitimi yüklenici firma tarafından yatırımcıya verilecektir.
* Firmaların üretim tekniklerinde ve ürün niteliklerinde farklılıklar olabileceğinden kesin özellikler yazılarak rekabet şartları ortadan kaldırılmak istenmemiştir. Burada yazılı nitelikler genel nitelikler olarak kabul edilerek, mevzuatına ve gerekli standartlara uyan, istenilen faydayı sağlayan makine ve ekipmanlar uygun kabul edilecektir.
* Alınan makine ve ekipmanların tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır.
* Her makine mutlaka, Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı ve kılavuzu ile teslim edilmelidir.
* Yatırımcı, proje kapsamında temin edilen makine ve ekipmanları 5 (beş) yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar.
* Yatırımcı, yatırım tamamlandıktan 5 (beş) yıl sonrasına kadar, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanan tesis, makine, araç-gereç, cihaz ve diğer malzemelerin niteliğini, amacını değiştiremez, satamaz ve kiralayamaz.

**Koyun-Keçi Kırkım Makinesi Teknik Özellikleri**

* Ağzı ve tarağı kirli yapağı kırkımına uygun olacaktır.
* Şaftlı, Adaptörlü veya Manuel özellikte olabilecektir.
* Makine, kırkım yapan kişiyi ve hayvanı koruyucu şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
* Voltaj: 220 Volt
* Çalışma Hızı: En az 2400 devir/dakika
* Kablo uzunluğu en az 3 metre olacaktır.
* Çantası ve aksesuarları ile birlikte satılmalıdır.
* Kırkım makinesi ile birlikte yedek bıçak ve yedek tarak gibi ek donanımlar ve elemanlarla birlikte verilmelidir.
* TSE veya CE Belgesi olmalıdır.
* Asgari 2 yıl garantili olmalıdır.

**KOYUN-KEÇİ KIRKMA MAKİNESİ İDARİ ŞARTNAMESİ**

1. Koyun-keçi kırkma makinesi, hibe programı Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Makine ekipman temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
3. Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç **40** takvim gününde işi tamamlar.
4. Makinanın teslim adresi İkametgâh adresidir.
5. Yüklenici tarafından Koyun-keçi kırkma makinesinin Şaftlı, Adaptörlü veya Manuel olduğu teklif mektubunda belirtilmelidir.
6. Koyun Keçi Kırkım Makinesinin yan cephesinde görünür olacak şekilde, tasarım detayları aşağıdaki gibi olan ve üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP, TRGM ve KDAKP logoları ile birlikte **“Bu Koyun Keçi Kırkım Makinesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile alınmıştır.”** ifadesinin yer aldığı 15x20 cm ebatlarındaki tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

 