**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2025 YILI 2. HİBE PROGRAMI**

**Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)**

**PÜLVERİZATÖR ALIMI**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**İl Adı : Osmaniye**

**EKK Adı : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez, Sumbas**

**Tarih : 24 Mart 2025**

**PÜLVERİZATÖR ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

# Genel Özellikler;

* Bu şartname ile sebze, çilek, ceviz, kiraz, erik, badem, defne, bağ, Trabzon Hurması veya yem bitkileri yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin pülverizatör ihtiyaçları desteklenecektir. Yatırımcı çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde ikamet etmektedirler.
* Yükleniciler pülverizatör teminini gerçekleştirecektir.
* Yatırımcı sadece 1 adet pülverizatör satın alabilecektir.
* Alınan makine ve ekipmanların tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır.
* Pülverizatör makinesi Yüklenici tarafından çalışır halde sıfır yeni bir makine anahtar teslimi olarak yatırımcıya verilecektir.
* Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.
* Pülverizatör makinesi kullanım eğitimi yüklenici firma tarafından makinenin teslimi sırasında yatırımcıya verilecektir.

**Pülverizatör Makinalarının Teknik Özellikleri**

**Pülverizatör (Bahçe Tipi – El Arabalı)**

1. Pülverizatör el ile itilir tip (el arabalı) olacaktır.
2. Motor tipi 4 zamanlı ve benzinli olmalıdır.
3. Motor gücü en az 6 HP olacaktır.
4. İlaç depo kapasitesi en az 100 litre olmalıdır.
5. İlaç deposu polyester (fiberglas) veya polietilen olacaktır.
6. Pülverizatör üzerinde 1 adet asgari 50 metre ilaçlama hortumu bulunacaktır.
7. Pülverizatör üzerinde en az 1 adet hortum sarma makarası ve 1 adet ilaçlama tabancası bulunacaktır.
8. Pülverizatör taşıyıcı kısmında en az 2 adet tekerlek bulunmalıdır.
9. Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı ve kılavuzu ile teslim edilmelidir.
10. Asgari 2 yıl garantili olmalıdır.

**Pülverizatör (Traktör Arkası Askılı Tipi)**

1. Depo Kapasitesi en az 400 litre olmalıdır.
2. Depo yapısı polietilen (PE) veya Fiberglas depo olmalıdır.
3. Pompa tipi asgari 3 Membranlı Yüksek Basınçlı Pompa olmalıdır.
4. Bağlantı 3 noktadan askı sistemi olmalıdır.
5. 2 ayrı dağıtıcı özelliği olmalıdır.
6. 8-10 metre arası kanat uzunluğu olmalıdır. Ya da ay tipi püskürtme aparatı ile alınmalıdır. Ve fiyata dahil olmalıdır.
7. Otomatik depo doldurma sistemi olmalıdır.
8. Basınç ayar sistemli olmalıdır.
9. Eğer tabanca tertibatlı ise sıvı atış mesafesi en az 10 m olmalıdır. ve Şaft, en az 50 mt hortum, hortum sarıcı ve tabanca fiyata dahil olmalıdır.
10. TSE veya CE Belgesine sahip olmalıdır.
11. Asgari 24 ay garanti olmalıdır.

**PÜLVERİZATÖR MAKİNESİ ALIMI İDARİ ŞARTNAME**

1. Pülverizatör makinesi hibe programı Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç **40** takvim gününde işi tamamlar.
3. Makinanın teslim adresi İkametgâh adresidir.
4. Makine ekipman temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
5. Basınçlı Su Tankerinin her iki yan cephesinde görünür olacak şekilde, tasarım detayları aşağıdaki gibi olan ve üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP, TRGM ve KDAKP logoları ile birlikte **“Bu Basınçlı Su Tankeri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile alınmıştır.”** ifadesinin yer aldığı 15x20 cm ebatlarındaki metal plaka su tankerine yapıştırılacaktır.

