**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2025 YILI 2. HİBE PROGRAMI**

**Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)**

**TRAKTÖR RÖMORKU ALIMI**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**İl Adı : Osmaniye**

**EKK Adı : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez, Sumbas**

**Tarih : 24 Mart 2025**

**TRAKTÖR RÖMORKU ALIMI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

# Genel Özellikler

* Bu şartname ile bitkisel üretim veya hayvansal üretim yapan çiftçilerimizin Traktör Römorku ihtiyaçları desteklenecektir. Yararlanıcı çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde ikamet etmektedirler.
* Yükleniciler Traktör Römorku teminini gerçekleştirecektir.
* Yararlanıcı sadece 1 adet Traktör Römorku satın alabilecektir.
* Alınan makine ve ekipmanların tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır.
* Traktör Römorku, Yüklenici tarafından sıfır yeni bir Römorku anahtar teslimi olarak yararlanıcıya verilecektir.
* Projenin görünürlüğü açısından makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım, Yüklenici tarafından metal plaka şeklinde yapıştırılmış olarak teslim edilecektir.
* Traktör Römorku kullanım eğitimi yüklenici firma tarafından yararlanıcıya verilecektir.

**Teknik Özellikler**

|  |
| --- |
| 1. Traktör Römorku kapasitesi en az 3 ton olmalıdır. 2. Römork taban sac kalınlığı en az 3 mm olmalıdır. 3. Römork yan kapak sacı en az 2,5 mm ve ilave sac kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. 4. En az 140 NPU şase olmalıdır. 5. Römork Epoksi astar üzerine iki kat boya yapılmalıdır. 6. Dingil sayısı 1 adet olmalıdır. 7. En az 9-11 porya 2 adet tekerlek, tubeless jant lastik veya 900\*16 olmalıdır. 8. En az 12 + 6 kat çelik yay yaprak makaslı olmalıdır. (Muavinli Makas) 9. Önlerde kriko ayarlamalı indirip kaldırma ayak sistemi bulunmalıdır. 10. Römork ’ta en az iki kademe teleskopik krom kaplama piston lift olacaktır. Devirme sistemi geriye olacaktır. 11. Arkada 2 adet reflektör ve yan taraflarında en az 2 adet reflektör bulunmalıdır. 12. Tüm ürünler yeni ve kullanılmamış olacak, üzerlerinde marka ve modeli gösteren bilgiler bulunacaktır. Römork üzerinde 1 adet Takım Sandığı (Avadanlık) olmalıdır. 13. Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı ve kılavuzu ile teslim edilmelidir. 14. Römork ’ta kullanılacak malzeme ve sistemlerin tümü römorkun tonaj kapasitesi ile uyumlu olmalıdır. Asgari 2 yıl garantili olmalıdır. |

**TRAKTÖR RÖMORKU ALIMI**

**İDARİ ŞARTNAME**

1. Traktör Römorku hibe programı Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç **120** takvim gününde işi tamamlar.
3. Makinanın teslim adresi İkametgâh adresidir.
4. Makine ekipman temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
5. Traktör Römorkunun her iki yan cephesinde görünür olacak şekilde, tasarım detayları aşağıdaki gibi olan ve üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP, TRGM ve KDAKP logoları ile birlikte **“Bu Traktör römorku, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile alınmıştır.”** ifadesinin yer aldığı 50x70 cm ebatlarındaki metal plaka Traktör Römorkuna yapıştırılacaktır.

