**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2025 YILI 2. HİBE PROGRAMI**

**Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)**

**YEM KIRMA MAKİNESİ ALIMI**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**İl Adı : Osmaniye**

**EKK Adı : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez, Sumbas**

**Tarih : 24 Mart 2025**

**YEM KIRMA MAKİNESİ ALIMI HİBE PROGRAMI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

* 1. **Genel Özellikler;**
* Bu şartname ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin hibeye konu yem kırma makinası ihtiyaçları desteklenecektir. Yatırımcı çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde ikamet etmektedirler.
* Yükleniciler yem kırma makinesi teminini gerçekleştirecektir.
* Yararlanıcı sadece 1 (bir) tane yem kırma makinesi satın alabilecektir.
* Alınan makine ve ekipmanların tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır.
* Yem kırma makineleri çalışır halde sıfır yeni bir makine anahtar teslimi olarak yatırımcıya verilecektir.
* Yem Kırma Makinesi kullanım teorik ve pratik eğitimi yüklenici firma tarafından yatırımcıya verilecektir.
* Her makine mutlaka, Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı ve kılavuzu ile teslim edilmelidir.

**Yem Kırma Makinesi Teknik Özellikleri**

* Kullanma şekli sabit veya taşınabilir tekerlekli olmalıdır.
* Motor gücü en az 3 HP olmalıdır.
* Motor tipi elektrikli olmalıdır.
* Voltaj 220 V - 380 V olmalıdır.
* Bir adet elek (6 mm) makine üzerinde takılı olmalıdır. Ayrıca 2 adet elek (2 mm, 4 mm) daha makine ile birlikte yararlanıcıya teslim edilmelidir.
* Bir adet yem kırma bıçağı makine üzerinde takılı olmalıdır. Ayrıca 1 adet bıçak daha makine ile birlikte yararlanıcıya teslim edilmelidir.
* Makine asgari 2 yıl garantili olmalıdır.

**YEM KIRMA MAKİNESİ İDARİ ŞARTNAMESİ**

1. Yem Kırma Makinesi hibe programı Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Yükleniciler, Uygulama Sözleşmesinin ekinde verilen teknik şartnameye uygun olarak hibe sözleşmesinin imzalanmasından itibaren en geç **40** takvim gününde işi tamamlar.
3. Makinanın teslim adresi İkametgâh adresidir.
4. Makine ekipman temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
5. Yem Kırma Makinesinin yan cephesinde görünür olacak şekilde, tasarım detayları aşağıdaki gibi olan ve üzerinde Bakanlık, IFAD, UNDP, TRGM ve KDAKP logoları ile birlikte **“Bu Yem kırma makinesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi hibesi ile alınmıştır.”** ifadesinin yer aldığı 15x20 cm ebatlarındaki tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

