**LAVANTA BAHÇESİ KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**İşin Tanımı :**

 Hasanbeyli EKK’sinde toplam 3 üreticiye her biri 5 dekarlık toplam 15 dekar Lavanta Bahçesi Tesisi Demonstrasyonu gerçekleştirilecektir.

**Tarla Hazırlığı :**

1. Bahçenin kurulacağı arazi fide dikimine uygun hale gelecek şekilde demonstrasyon sahibi tarafından işlenecektir.
2. Bahçe kurulacak arazi üzerinde, kuruluma engel olacak hiçbir şey bulunmayacaktır.

**Lavanta Fidesi ve Fide Dikimi :**

1. Hasanbeyli EKK’sinde kurulacak lavanta bahçelerinde sertifikalı “*Lavandula angustifolia Sevtopolis* ” çeşidi kullanılacaktır.
2. Lavanta fideleri sıra arası 150 cm, sıra üzeri 50 cm olacak şekilde demonstrasyon arazisine dikimi yapılacaktır. Fide dikim işlemi demonstrasyon sahibi tarafından gerçekleştirilecektir.
3. Bir dekarlık alana 1.333 adet fide dikilecektir. %5 oranında fazla fide (67 adet) kuruyan veya tutmayanların yerine dikilmek üzere üreticiye teslim edilecektir.
4. Alımı yapılacak olan lavanta fideleri açık köklü olarak temin edilecektir.
5. Alımı yapılacak olan lavanta fidelerinin boyu 20 cm’den küçük olmayacaktır.
6. Alımı yapılacak olan lavanta fideleri sağlam, kırılmamış ve orijinal yapısı bozulmamış olacaktır.

**Benzinli Çit Biçme Makinesi :**

1. Benzinli çit biçme makinesi motor gücü olarak en az 1,1 Hp - 0,75 kW gücünde olmalı, motor silindir hacmi en az 24 cc ve 2 zamanlı motor kapasiteli olmalıdır.
2. Benzinli çit biçme makinesi kesme bıçağı uzunluğu minimum 550 mm olmalıdır.
3. Benzinli çit biçme makinesi anti vibrasyon (titreşim engelleyici) özellikli olmalıdır.
4. En az 24 ay garanti süresi olmalıdır.

**İDARİ ŞARTLAR**

1. Lavanta bahçesi kurulumu Hasanbeyli EKK’si köylerinde/mahallelerinde gerçekleştirilecektir. Kurulum işi İPYB ve ÇDE’lerin belirlediği çiftçilerin arazilerine teknik şartnamede belirtilen ölçü ve özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Fidelerin, benzinli çit biçme makinesinin ve proje tanıtım tabelasının temin edilmesi yükleniciye ait olacaktır. Lavanta bahçelerinin kurulumu bizzat demonstrasyon sahibi kişi tarafından gerçekleştirilecektir. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
3. Fideler son bir yıllık üretim sezonunda üretilmiş olmalıdır.
4. 100x70 cm ebatlarında bir tanıtım tabelası (İçerik EPDB tarafından gönderilen standarda uygun olarak Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilecektir) bahçenin dışarıdan görülebilecek bir yerine uygun şekilde monte edilecektir. Tabela yüklenici firma tarafından yaptırılacaktır. Tabela, polikarbon veya sac malzemeden imal edilebilir.