**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2022 YILI 1. HİBE PROGRAMI**

**Kümelenme Yatırım Ortaklığı (Bireysel Hibeler)**

**KOYUN-KEÇİ KIRKMA MAKİNESİ, SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE YEM KIRMA MAKİNESİ ALIMI**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**OSMANİYE**

**Şubat 2022**

**KOYUN-KEÇİ KIRKMA MAKİNESİ, SÜT SAĞIM MAKİNESİ VE YEM KIRMA MAKİNESİ ALIMI HİBE PROGRAMI**

**TEKNİK ŞARTNAME**

* 1. **Genel Özellikler;**
* Bu şartname ile küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçilerimizin hibeye konu makina ekipman ihtiyaçları desteklenecektir. Yatırımcı çiftçilerimiz Bakanlığımız tarafından onaylanan Stratejik Yatırım Planlarında belirtilen Osmaniye ili Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde ikamet etmektedirler.
* Yükleniciler/firmalar tarım alet makine teminini gerçekleştirecektir.
* Makine ve ekipman alımlarında yatırımcı 3 (üç) makinenin tamamını alamayacaktır. Yatırımcı 3 (üç) makine ekipmanın sadece 1 (bir) tanesini satın alabilecektir.
* Makine ve ekipmanlar çalışır halde anahtar teslimi olarak yatırımcıya verilecektir.
* Bahsedilen tüm makine ve ekipmanlar, deney kurumlarınca yapılmış ve tarım tekniğine uygunluğunu gösteren Tarım Makineleri Deney Raporlarına sahip olmalıdır.
* Makine ve ekipman kullanım teorik ve pratik eğitimi yüklenici firma tarafından yatırımcıya verilecektir.
* Firmaların üretim tekniklerinde ve ürün niteliklerinde farklılıklar olabileceğinden kesin özellikler yazılarak rekabet şartları ortadan kaldırılmak istenmemiştir. Burada yazılı nitelikler genel nitelikler olarak kabul edilerek, mevzuatına ve gerekli standartlara uyan, istenilen faydayı sağlayan makine ve ekipmanlar uygun kabul edilecektir.
* Alınan makine ve ekipmanların tümünün gerekli standartlara ve teknik şartnameye uygun olması, montajlanması ve ayarlanması yüklenici firmanın sorumluluğu altındadır.
* Her makine mutlaka, Türkçe olarak hazırlanmış kullanım, montaj, tamir-bakım kitapçığı ve kılavuzu ile teslim edilmelidir.
* Yatırımcı, proje kapsamında temin edilen makine ve ekipmanları 5 (beş) yıl boyunca korur, bakım ve onarımını yapar.
* Yatırımcı, yatırım tamamlandıktan 5 (beş) yıl sonrasına kadar, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanan tesis, makine, araç-gereç, cihaz ve diğer malzemelerin niteliğini, amacını değiştiremez, satamaz ve kiralayamaz.

**Koyun-Keçi Kırkım Makinesi Teknik Özellikleri**

* Ağzı ve tarağı kirli yapağı kırkımına uygun olacaktır.
* Makine, kırkım yapan kişiyi ve hayvanı koruyucu şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
* Voltaj: 220 Volt
* Çalışma Hızı: En az 2400 devir/dakika
* Kablo uzunluğu en az 3 metre olacaktır.
* Çantası ve aksesuarları ile birlikte satılmalıdır.
* Kırkım makinesi ile birlikte yedek bıçak ve yedek tarak gibi ek donanımlar ve elemanlarla birlikte verilmelidir.
* TSE veya CE Belgesi olmalıdır.
* Asgari 2 yıl garantili olmalıdır.

**Yem Kırma Makinesi Teknik Özellikleri**

* Kullanma şekli sabit – taşınabilir tekerlekli olmalıdır.
* Motor gücü en az 3 HP olmalıdır.
* Motor tipi elektrikli olmalıdır.
* Voltaj 220 V - 380 V olmalıdır.
* Bir adet elek (6 mm) makine üzerinde takılı olmalıdır. Ayrıca 2 adet elek (2 mm, 4 mm) daha makine ile birlikte yararlanıcıya teslim edilmelidir.
* Bir adet yem kırma bıçağı makine üzerinde takılı olmalıdır. Ayrıca 1 adet bıçak daha makine ile birlikte yararlanıcıya teslim edilmelidir.
* TSE veya CE Belgesi olmalıdır.
* Asgari 2 yıl garantili olmalıdır.

**Süt Sağım Makinesi Teknik Özellikleri**

* Süt Sağım Makinesi, yararlanıcının isteğine göre küçükbaş veya büyükbaş hayvan sağım makinesi olarak tercih edilebilecektir.
* Süt Sağım Makinesi, her iki kullanım için çift sağım ve tek güğümlü olmalıdır.
* Süt Sağım Makinesi büyükbaş için en az 40 lt, küçükbaş için en az 30 lt krom veya alüminyum kazanlı olmalıdır.
* Süt Sağım Makinesi elektrik motoru 220 V/50 Hz olmalıdır.
* Süt Sağım Makinesi başlıkları silikon veya kauçuk yapıda olmalıdır.
* Sağma kapasiteleri 90-180 lt/saat olmalıdır.
* Vakum pompası kuru veya yağlı-kuru olmalıdır.
* Hortum şeffaf, orijinal, tıkanma ve kırılmaya karşı dayanıklı, gıdaya uygun nitelikte, yeterli boyutta olmalıdır.
* Türkçe montaj, kullanım ve bakım klavuzu/kitapçığı olmalıdır.
* TSE veya CE Belgesi olmalıdır.
* Asgari 2 yıl garantili olmalıdır.

**KOYUN-KEÇİ KIRKMA MAKİNESİ, SÜT SAĞIM MAKİNESİ**

**VE YEM KIRMA MAKİNESİ İDARİ ŞARTNAMESİ**

1. Koyun-keçi kırkma makinesi, süt sağım makinesi ve yem kırma makinesi hibe programı Bahçe, Düziçi ve Hasanbeyli Ekonomik Kalkınma Kümesine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Hibeler, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak yapılacaktır.
2. Makine ekipman temininde kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
3. Yatırımcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;
4. Yatırımcı, yatırımcı katkı payını ve KDV’yi (varsa ÖTV’yi) banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.
5. Yüklenici, makine ekipmanı Teslim Tesellüm Belgesi ile yatırımcıya teslim eder. Yükleniciler makine ekipman teminini eksiksiz olarak yaparlar.
6. Yükleniciler faturayı ve diğer belgeleri yatırımcıya teslim eder.
7. Yatırımcı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki ÇDE’ye makine ekipman alımı işinin bittiğini haber verir.
8. İlçedeki ÇDE personeli ve İPYB personeli makine ekipmanı yerinde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise Girdi Alımları ve Tesis Tespit Tutanağı hazırlar.
9. Yüklenici SGK ve vergi borcunun olmadığına, yatırımcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.
10. Yatırımcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine Teslim Tesellüm Belgesini, faturayı, dekontları, yükleniciyle yaptığı Uygulama Sözleşmesini ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eder.
11. Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nin onayı ile UNDP tarafından yatırımcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.