**KIRSAL DEZAVANTAJLI ALANLAR KALKINMA PROJESİ**

**2023 YILI HİBE PROGRAMI**

**Yoksul ve Çok Yoksul Dezavantajlı Grupların Desteklenmesi**

**MAKİNE-EKİPMAN DESTEĞİ**

**TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME**

**İl Adı : Osmaniye**

**EKK Adı : Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez, Sumbas**

**Tarih : 31 Ocak 2023**

**ÇOK YOKSUL VE YOKSUL HANELERİ DESTEKLEME HİBE PROGRAMI**

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

# Genel Özellikler;

Bu şartnameyle, yoksul ve çok yoksul kişiler tarafından kullanılabilecek makineler desteklenecektir. Makinelerin teslimi Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir.

**Budama Ekipmanları**

1. Bu şartnameyle budama makası, el testeresi ve motorlu testere alınacaktır.
2. Aşağıda nitelikleri yazılı budama makası, budama el testeresi ve motorlu testere olmak üzere 3 ekipman bir takım olarak kabul edilerek toplam 12
 takım alınacaktır.
3. Budama makasının bıçak tipi by-pass olmalıdır. Makas boyu 21-22 cm, el tipi sağ olmalıdır. Kesme çapı 25 mm olmalıdır. Tutma sapı sabit veya döner olmalıdır. Tutma sapı alüminyum olmalıdır. El ve bilek koruyan darbe emici sistemi bulunmalıdır.
4. Budama el testeresi çekerek kesen tipte ve kavisli (eğik ağızlı) olmalıdır. Testerenin sapı plastik veya ahşap olmalıdır. Testere kaydırmaz olacaktır. Testere, vidalı ve sökülebilir olacaktır. Testerenin bıçak boyu 33-35 cm arasında olmalıdır. Testere, paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır. Testere ile birlikte uygun plastik kılıf teslim edilmelidir.
5. Motorlu testerenin silindir hacmi en az 45 cm³ olmalıdır. Motor gücü en az 2,1 kW (2,8 hp) olmalıdır. Pala (kılavuz) uzunluğu en az 45 cm olmalıdır. Zincir tipi (Pitch) 0,325 inch-36 diş olmalıdır. Yakıt tipi benzinli olmalıdır. Makinenin görünebilir yakıt seviyesi (yakıt seviyesi penceresi) olmalıdır.
6. Teslimat, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adresine yapılacaktır.
7. Nakliye ve teslim yerine boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır. Nakliye ve boşaltma sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
8. Tüm ekipmanlar kontrolleri yapıldıktan sonra, çalışır vaziyette teslim alınacaktır.
9. Alınan malzemeler bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilmelidir.
10. En az 2 yıl servis ve yedek parça garantisi olmalıdır.
11. Yüklenici firma, üretici ve tedarikçilerden aldığı garantileri aynı şekilde yansıtacaktır.
12. İstekliler ihale aşamasında, sunacakları ihale dosyası içerisinde teklif edilen ürünlere ait bilgileri içeren belge ve broşürleri ibraz edecektir.
13. Motorlu testerenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

Sırt Pülverizatörü (Motorlu tip)

1. Sırt pülverizatöründen 11 adet alınacaktır.
2. Motor tipi 2 zamanlı ve benzinli olmalıdır.
3. Motor gücü en az 1,2 hp olmalıdır.
4. Silindir hacmi en az 25 cm³ olmalıdır.
5. İlaç depo hacmi 25 lt olmalıdır.
6. Yakıt depo kapasitesi en az 0,6 lt olmalıdır.
7. Maksimum basınç 35 bar olmalıdır.
8. Teslimat, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adresine yapılacaktır.
9. Makineler bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilecektir.
10. Nakliye ve teslim yerlerine boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır. Nakliye ve boşaltma sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
11. Tüm makineler kontrolleri yapıldıktan sonra, çalışır vaziyette teslim alınacaktır. De-monte teslimat hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
12. En az 2 yıl servis ve yedek parça garantisi olmalıdır.
13. Yüklenici firma, üretici ve tedarikçilerden aldığı garantileri aynı şekilde yansıtacaktır.
14. İstekliler ihale aşamasında, sunacakları ihale dosyası içerisinde teklif edilen ürünlere ait bilgileri içeren belge ve broşürleri ibraz edecektir.
15. Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

Salça Yapma Makinesi

1. Salça makinesinden 7 adet alınacaktır.
2. Motor Gücü en az 2,2 kW olacaktır.
3. Makine, 220 V ev elektriği ile çalışabilir olacaktır.
4. Makine ile domates ve biberin yanı sıra üzüm ve kuşburnu sıkılabilmeli ve tarhana gibi ürünler de üretilebilmelidir.
5. Makine saatte asgari 750 kg domates salçası, 250 kg biber salçası, 200 kg diğer yaş meyve (örn. Kuşburnu) sıkımı yapabilecek kapasitede olacaktır.
6. Makine ile birlikte 3 adet elek (1 mm, 2 mm ve 3 mm’lik) verilecektir.
7. Makine asgari 4 kesici 4 sıyırıcı bıçaklı olmalıdır.
8. Gövde, aksam ve bıçaklar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
9. Makinenin tüm parçaları gıda ile temasında sakınca olmayan malzemelerden imal edilmiş olmalıdır.
10. Teslimat, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adresine yapılacaktır.
11. Makineler bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilmelidir.
12. Nakliye ve teslim yerlerine boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır. Nakliye ve boşaltma sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
13. Tüm makineler kontrolleri yapıldıktan sonra, çalışır vaziyette teslim alınacaktır. De-monte teslimat hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
14. En az 2 yıl servis ve yedek parça garantisi olmalıdır.
15. Yüklenici firma, üretici ve tedarikçilerden aldığı garantileri aynı şekilde yansıtacaktır.
16. İstekliler ihale aşamasında, sunacakları ihale dosyası içerisinde teklif edilen ürünlere ait bilgileri içeren belge ve broşürleri ibraz edecektir.
17. Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

Hamur Yoğurma Makinesi

1. Hamur yoğurma makinesinden 8 adet alınacaktır.
2. Hamur yoğurma makinesinin un kapasitesi en az 35 kg olmalıdır.
3. Hamur yoğurma makinesinin hamur kapasitesi en az 50 kg olmalıdır.
4. Hamur yoğurma makinesinin kazan kapasitesi en az 70 litre olmalıdır.
5. Hamur yoğurma makinesinin motor gücü en az 0,55 kW olmalıdır.
6. Hamur yoğurma makinesinin gücü/voltajı 200 V gücünde ve ev elektriği ile kullanıma uygun olmalıdır.
7. Hamur yoğurma makinesinin kazan, iç karıştırıcı ve mil kısmı paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. Hamur yoğurma makinesinin kendi üzerinde açma kapama tuşları/kumandası bulunmalıdır.
9. Hamur yoğurma makinesinin yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
10. Hamur yoğurma makinesinde kaynak, taşlama vb. işlemlere ait fiziksel ve kimyasal artık ve kalıntılarının olmaması gerekmektedir.
11. Teslimat, Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adresine yapılacaktır.
12. Makineler bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilecektir.
13. Nakliye ve teslim yerlerine boşaltma giderleri yükleniciye ait olacaktır. Nakliye ve boşaltma sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
14. Tüm makineler kontrolleri yapıldıktan sonra, çalışır vaziyette teslim alınacaktır. De-monte teslimat hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
15. En az 2 yıl servis ve yedek parça garantisi olmalıdır.
16. Yüklenici firma, üretici ve tedarikçilerden aldığı garantileri aynı şekilde yansıtacaktır.
17. İstekliler aşamasında, sunacakları ihale dosyası içerisinde teklif edilen ürünlere ait bilgileri içeren belge ve broşürleri ibraz edecektir.
18. Makinenin dış gövdesine İdare tarafından belirlenecek tasarım sticker baskı yapılmış olarak teslim edilecektir.

**ÇOK YOKSUL VE YOKSUL HANELERİN DESTEKLENMESİ HİBE PROGRAMI**

**İDARİ ŞARTNAMESİ**

1. Hibe programı Osmaniye ili Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Merkez ve Sumbas Ekonomik Kalkınma Kümelerine bağlı köylerde/mahallelerde gerçekleştirilecektir. Makine tedarik işi, İl/İlçelerde hibeye hak kazanan yararlanıcılara, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak teslim edilecektir.
2. Makine bizzat yüklenici veya temsilcisi tarafından teslim edilecektir. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır.

Ödemeler, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra MPYB’nin onayı ile UNDP tarafından yüklenicinin hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.