**2020 YILI HİBE PROGRAMI**

**KOYUN-KEÇİ KIRKIM MAKİNESİ, YEM EZME MAKİNESİ, YEM KIRMA MAKİNESİ VE OTOMATİK İNEK KAŞAĞI İÇİN**

**TEKNİK ve İDARİ ŞARTNAME**

**OSMANİYE**

**AĞUSTOS 2020**

**YEM EZME MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

# Genel Özellikler

Bu şartnameyle, 2 (iki) adet yem ezme makinesi alımı desteklenecektir. Bu makinelerin alımı Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde gerçekleştirilecektir.

**Yem Ezme Makinesi Teknik Özellikleri**

* Tahrik sistemi: 220 V Elektrikli
* Tahıl Cinsine Göre Ezme Kapasitesi: Buğday/Arpa/Yulaf 500 kg/saat, Mısır 1.000 kg/saat
* Motor gücü: 4 HP - 220 V
* Top sayısı: 2
* Tekerlek sayısı: 2
* Termik şalter: 11-16 A
* Garanti: en az 2 yıl

**YEM KIRMA MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

# Genel Özellikler

Bu şartnameyle, 2 (iki) adet yem kırma makinesi alımı desteklenecektir. Bu makinelerin alımı Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde gerçekleştirilecektir.

**Yem Kırma Makinesi Teknik Özellikleri**

* Kullanma Şekli: Sabit – Taşınabilir tekerlekli
* Elek Sayısı: 2 adet (1 mm ve 8 mm) - 3 adet (2 mm – 4mm – 8mm)
* Bıçak âdeti: 6-8 adet
* Bıçak kalınlığı: 5 mm
* Bıçak uzunluğu: 30 - 50 cm
* Motor gücü: 2-4 HP
* Motor Elektrik voltajı: 220 - 380 V
* Garanti: en az 2 yıl

**KOYUN-KEÇİ KIRKIM MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

# Genel Özellikler

Bu şartnameyle, 40 adet koyun-keçi kırkım makinesi alımı desteklenecektir. Bu makinelerin alımı Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde gerçekleştirilecektir.

**Koyun-Keçi Kırkım Makinesi Teknik Özellikleri**

* Ağzı ve tarağı kirli yapağı kırkımına uygun olacaktır.
* Motor çift kat izolasyonlu olacaktır.
* Motor gücü en az 0.35 kw olacaktır.
* Cereyan çapraz motor uçlu
* Sigortalı motor
* Şaftlı
* Yedek parça: 3 bıçak, 1 tarak, 1 şaft teli
* Voltaj: 220 volt
* Hız, 2.800 devir olacaktır.
* Kablo uzunluğu: en az 3 metre
* Garanti: en az 2 yıl

**OTOMATİK İNEK KAŞAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

# Genel Özellikler

Bu şartnameyle, 2 (iki) adet otomatik inek kaşağı alımı desteklenecektir. Bu makinelerin alımı Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde gerçekleştirilecektir.

**Otomatik İnek Kaşağı Makinesi Teknik Özellikleri**

* Fırça Yüksekliği: 60 - 100 cm
* Fırça çapı: 40 - 60 cm
* Elektrik Voltaj Tipi: 220 V
* Motor Gücü: 0-2 HP (0,15 kW-1,5 kW)
* Garanti: en az 2 yıl

**KOYUN-KEÇİ KIRKIM MAKİNESİ, YEM EZME MAKİNESİ, YEM KIRMA MAKİNESİ VE OTOMATİK İNEK KAŞAĞI**

**İDARİ ŞARTNAMESİ**

1. Hayvancılıkta kullanılacak olan makine alımı Düziçi Ekonomik Kalkınma Kümesinde gerçekleştirilecektir. Bütün makineler, ilçede hibeye hak kazanan yararlanıcılara teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olarak teslim edilecektir.
2. Nakliye ve tüm kurulum giderleri yükleniciye ait olacaktır. Kargo veya benzer aracı nakil unsurları ile yapılan gönderimler sırasında oluşabilecek zarar ve ziyan yükleniciye aittir.
3. Yararlanıcının hibe ödemesini alabilmesi için ana hatlarıyla aşağıdaki süreçler tamamlanmalıdır;
4. Yüklenici makineyi teknik şartnameye uygun olarak eksiksiz bir şekilde yararlanıcıya teslim edecektir.
5. Yüklenici makineyi “Teslim Tesellüm Belgesi” ile yararlanıcıya teslim eder.
6. Yararlanıcı, makine teslimatının yapıldığını ilçesindeki ÇDE’ye haber verir.
7. ÇDE ve İPYB personeli, makineyi teslim edilen yerde görerek tüm belgeleri inceler ve tüm işler eksiksiz ve şartnamelere uygun ise “Yatırım Uygunluk Tutanağı” hazırlar.
8. Yüklenici faturayı ve diğer belgeleri yararlanıcıya teslim eder.
9. Yüklenici SGK ve vergi borçlarının olmadığına, yararlanıcı ise vergi borcunun olmadığına dair belgeleri temin eder.
10. Yararlanıcı, yararlanıcı katkı payını ve KDV’yi banka yoluyla yükleniciye öder, dekontunu alır.
11. Yararlanıcı Hibe Ödemesi Talep Belgesini düzenler, ekine teslim tesellüm belgesini, faturaları, dekontları, yükleniciyle yaptığı sözleşmeyi ve SGK ile vergi borçlarının olmadığına dair belgeleri koyarak ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine teslim eder.
12. Alınan makinenin ölçüsüne uygun boyutta bir tanıtım tabelası (EPDB tarafından tasarlanan) makinenin görülen bir yerine yerleştirilir. Tabela yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

Ödemeler, İlçe Müdürlüklerinin tüm dosya içeriğini İPYB’ye göndermesinin ardından, dosya üzerindeki incelemeler tamamlandıktan sonra EPDB’nin onayı ile UNDP tarafından yararlanıcının hesabına gönderilmek suretiyle yapılır.